

**RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

MAJORQUE

Le chauffage dans la salle de bains ou la cuisine sera assuré par un radiateur sèche-serviettes de marque THERMOR modèle MAJORQUE. Il aura les caractéristiques suivantes :

**Châssis**:

* Encombrement minimal avec 356mm de large
* Carrosserie en acier
* Peinture epoxy polyester polymérisé
* Barres porte-serviettes fournies et positionnables à droite ou à gauche suivant la configuration de la pièce
* Coloris blanc RAL 9016 ou gris RAL 7016
* Classe II / IK08 / IP24

**Eléments chauffants** :

* Partie chauffage : 600W
* Partie soufflerie : 800W

**Installation** :

* Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose
* Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

**Régulation** :

* Modes boost et séchage :
* Temporisation boost réglable en minute dans la plage 10 à 60min par pas de 10 min
  + Temporisation séchage réglable en minute dans la plage 30 à 120min par pas de   
    30 min
* Programmation libre hebdomadaire
* Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel, arrêt chauffage)
* Interrupteur au dos de l’appareil
* NF Électricité Performance – 2 étoiles

**Boîtier de commande** :

* Ecran digital rétroéclairé
* Affichage de l'heure

Le coefficient d’aptitude est de 0,12.