

**PANNEAU RAYONNANT**

AMADEUS 2

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèle AMADEUS 2, type panneaux rayonnants.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

* Aluminium extrudé avec diffuseur à grande surface d’émission
* Puissances disponibles : de 300W à 2000W en format horizontal et 1000W, 1500W, 2000W en format vertical
* Largueur H1000W = 591 mm
* Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C.
* Réglage de la température Confort, réglage de l’abaissement Éco, réglage du mode Hors Gel (7°)
* Leur coefficient d’aptitude sera égal à 0,1 (versions horizontale et verticale).
* Système Anti-Salissures Process (ASP)
* Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote et Courant Porteur).
* Support mural en « H », servant de gabarit de pose pour une installation simple et rapide.
* Service express 24H de pièces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans.
* Fabrication française.

Les émetteurs devront être NF Electricité Performance \*\*, Classe II, IP 24.

Les émetteurs seront fabriqués en France.