

**RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

ALLURE DIGITAL MIXTE

Le chauffage dans la salle de bains sera assuré par des radiateurs sèche-serviettes mixtes de marque THERMOR modèle ALLURE DIGITAL MIXTE.

**Châssis** :

* Lames plates ON mono mât
* Largeur de 555
* Revêtement anticorrosion époxy-polyester
* Disponible en blanc satin (RAL 9016), blanc granit (RAL 9016), brun sable, brun terracotta, vert eucalyptus, gris ardoise (RAL 7016), gris menhir, gris roche, noir carbone (RAL 9005)

**Puissances** :

* 750W + 1000W, 1000W + 1000W

**Eléments chauffants** :

* Partie chauffage : 750W et 1000W
* Partie soufflerie : 1000W, filtre anti-poussière amovible et nettoyable

**Régulation** :

* Programmation hebdomadaire, heure par heure des plages de températures Eco et Confort
* Fonction « Cycle Douche », une fonction 3 en 1 qui peut simultanément assurer le chauffage de la pièce, le chauffage des serviettes puis le séchage des serviettes en appuyant sur une seule touche. Fonction programmable et modifiable
* Fonctions manuelles : lancement du turbo ventilo, le chauffage des serviettes et le séchage des serviettes.
* Commande déportée à radiofréquence, dotée d'une fonction de verrouillage des températures de consigne et de la programmation ainsi que d’une fonction « Reset » pour revenir aux réglages usine.
* Etalonnage des températures possibles

**Certificats et normes** :

* Compatible ERP
* NF sécurité
* Fil pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors Gel, Arrêt)
* Compatible avec un système de chauffage central
* Installation conforme à la NF C 15-100
* Classe II, IP 24