

**RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

**EAU CHAUDE**

Riviera EC

Le chauffage dans la salle de bains sera assuré par un radiateur sèche-serviettes eau chaude de marque THERMOR modèle Riviera, produit homologué CE, EN-442 et NF-047. Il s’agira de sèche-serviettes de forme lames plates ON bi-mâts, *d’une largeur de 555 mm pour le Riviera\_cadre galbé,* avec un revêtement anticorrosion époxy-polyester. Le produit sera livré avec 2 patères incluses de la même couleur que l’appareil.

Couleurs existantes : blanc satin (RAL 9016), blanc granit (RAL 9016), brun sable, brun terracotta, vert eucalyptus, gris ardoise (RAL 7016), gris menhir, gris roche, noir carbone (RAL 9005)

2 orifices 1/2" permettent le raccordement hydraulique central avec raccordement sur les collecteurs.

Le purgeur d'air 1/2" est fourni et positionnable à droite ou à gauche. Un bouchon d’1/2" est fourni également.

4 fixations murales pour une utilisation optimale du produit.

Pression maximum de service 4 bars.

La mise en œuvre sera réalisée dans le respect des règles de l’art et suivant les normes d’installation en vigueur.