

**PANNEAU RAYONNANT**

RSCD 2

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèles RSCD 2, type panneaux rayonnants, et équipés du Pilotage Intelligent.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

* Puissances disponibles : de 300W à 2000W en format horizontal et 1000W, 1500W, 2000W en format vertical
* Largueur H 1000W = 527 mm
* Coefficient d’aptitude de 0,1.
* NF Électricité Performance - Catégorie 3 étoiles-œil, Classe II et IP 24. Eligible CEE.
* Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation centralisée.
* Corps de chauffe en aluminium extrudé avec diffuseur à grande surface d’émission.
* Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C.
* Boitier de commande digital tactile avec touches « coupelles » pour une utilisation optimale.
* Programmation modifiable journalière intégrée.
* Indicateurs de consommation énergétique :
  + Indicateur de consommation visuel (échelle de couleur sur le boîtier).
  + Estimation de la consommation en kW et euros.
* Verrouillage possible des commandes et paramètres par code PIN
* Accès restreint activable facilement pour :
  + Brider la température à une température maximale de 23°C.
  + Enclencher la fonction anti-chauffe compulsive.
  + Sécuriser l’accès au menu expert par code PIN.
* Pilotage Intelligent
  + Auto-programmation : mémorisation automatique du rythme de vie.
  + Anticipation de la chauffe : mesure et mémorisation du temps de montée en température pour anticiper la mise en chauffe.
  + Détection d’occupation :
    - Système de détection d’absence et présence optimale grâce à deux capteurs : Capteur de mouvement (infrarouge) et Capteur de luminosité. La combinaison de ces deux capteurs permet d’éviter les détections intempestives (détections nocturnes).
    - Ne détecte pas les animaux <40 cm.
    - Détection d’absence : abaissement progressif de la température (mode Confort -1 en 30 min maximum, en mode Confort -2 en 1h maximum en cas d’absence puis en mode hors gel en 72h).
    - Détection de présence : retour en mode confort immédiat.
  + Détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres.
* Connectable via Cozytouch et Interface Pass IO :
  + Possibilité de contrôler les appareils à distance via smartphone (gestion 6 ordres Fil Pilote).
* Support mural en « H », servant de gabarit de pose pour une installation simple et rapide.
* Compatible avec l’accessoire « Agifix » permettant le remplacement de tous les convecteurs du marché sans repercer de trous. Idéal pour les bâtiments amiantés.
* Service express 24H de pièces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans.
* Fabrication française.