****

**RADIATEUR SECHE-SERVIETTES**

SYMPHONIK

Le chauffage dans la salle de bains sera assuré par un radiateur sèche-serviettes de marque THERMOR modèle SYMPHONIK. Ils seront pilotables à distance avec l’application Cozytouch. Ils seront équipés d’un système audio Haute Définition Cabasse en Bluetooth avec enceintes intégrées. Le modèle Atlantic aura également une fonction lumière. Il aura les caractéristiques suivantes :

**Châssis :**

* Appareil mono-mât avec possibilité d’avoir le mât à droite ou à gauche
* Carrosserie en acier
* Peinture epoxy polyester polymérisée
* Patère intégrée sur le côté pour accrocher un peignoir ou une serviette
* Coloris
  + Gris roche, blanc granit RAL 9016 avec au choix entretoise en aluminium brossé ou chêne massif
* Classe II / IK08 / IP24

**Eléments chauffants :**

* Partie chauffage : 750W
* Partie soufflerie : 1000W, filtre anti-poussière amovible et nettoyable

**Installation rapide :**

* Fixations murales encliquetables, gabarit de pose inclus dans l’emballage
* Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

**Régulation :**

* Modes boost et séchage :
* temporisation boost réglable en minute dans la plage 5 à 60min par pas de   
  5 min
  + temporisation séchage réglable en minute dans la plage 30 à 120min par pas de 30 min
* Programmation libre hebdomadaire, programmation jusqu’à 3 plages de température Confort chaque jour de la semaine. En dehors de ces plages l’appareil effectue un abaissement de température réglable de -2°C à -9°C)
* Programmable par fil pilote multi tarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel, arrêt chauffage)
* Interrupteur au dos de l’appareil
* NF Électricité Performance – 2 étoiles

**Boîtier de commande :**

* Ecran digital rétroéclairé
* Affichage de l'heure

Le coefficient d’aptitude sera égal à  0.2 pour le modèle Thermor.